EANCOM PART II |  | 1997-07-01

QALITY | - | Quality data message | VERSION | 001

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 19 |  | Next Segment

SG5 | - | C | 200 | - | LIN-PIA-IMD-MEA-DTM-QTY-FTX-SG6-SG7-SG12
SG6 | - | C | 10 | - | RFF
RFF | - | M | 1 | - | Reference
Function:
To specify a reference.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C506
REFERENCE
M |
M
| 1153
| Reference qualifier |
M |  | an..3
M
ADD = Analysis number/test number
TS = Test specification number (EAN Code)
| 1154
| Reference number |
C |  | an..35
R
| 1156
| Line number |
C |  | an..6
O
| 4000
| Reference version number |
C |  | an..35
N
Segment Notes:
This segment is used to provide any references which relate to the current line item only. Example: RFF+ADD:6552'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |