EANCOM PART II |  | 1997-07-01

QALITY | - | Quality data message | VERSION | 001

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 5 |  | Next Segment

SG1 | - | C | 10 | - | RFF-DTM
RFF | - | M | 1 | - | Reference
Function:
To specify a reference.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C506
REFERENCE
M |
M
| 1153
| Reference qualifier |
M |  | an..3
M
*
ADD = Analysis number/test number
TP = Test report number
TS = Test specification number (EAN Code)
| 1154
| Reference number |
C |  | an..35
R
| 1156
| Line number |
C |  | an..6
N
| 4000
| Reference version number |
C |  | an..35
N
Segment Notes:
This segment is used to identify any references which relate to the complete quality test report. Example: RFF+ADD:123456' DE 1153: The code value 'TP' should only be used in this segment when code value '5, Replacement' has been used in data element 1225 of the BGM segment. DE 1553: The code value 'TS' is used to indicate a test specification provided by the party ordering the test which has been used during the testing process.

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |