EANCOM PART II |  | 1997-07-01

OSTRPT | - | Order status report | VERSION | 002

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 12 |  | Next Segment

SG3 | - | C | 1000 | - | DOC-DTM-SG4-SG5
SG4 | - | C | 5 | - | STS-DTM-PCD-NAD
DTM | - | C | 5 | - | Date/time/period
Function:
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C507
DATE/TIME/PERIOD
M |
M
| 2005
| Date/time/period qualifier |
M |  | an..3
M
*
35 = Delivery date/time, actual
76 = Delivery date/time, scheduled for
334 = Status change date/time
40E = Next status date (EAN Code)
| 2380
| Date/time/period |
C |  | an..35
R
| 2379
| Date/time/period format qualifier |
C |  | an..3
R
102 = CCYYMMDD
203 = CCYYMMDDHHMM
Segment Notes:
This segment is used to specify dates relating to the current status. Example : DTM+334:19970315:102' DE 2005: Code value 40E is used to indicate the next date/time on which a status report will be provided. Code value 334 is used to indicate the date/time when a status changes.

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |