EANCOM PART II |  | 1997-07-01

PAYMUL | - | Multiple payment order message | VERSION | 001

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 68 |  | Next Segment

SG4 | - | M | 9999 | - | LIN-DTM-RFF-BUS-FCA-SG5-SG6-SG7-SG8-SG9-SG10-SG11
SG11 | - | M | 9999 | - | SEQ-MOA-DTM-RFF-PAI-FCA-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16
SG16 | - | C | 1 | - | PRC-FTX-SG17-SG23
SG23 | - | C | 1 | - | GIS-MOA
GIS | - | M | 1 | - | General indicator
Function:
To transmit a processing indicator.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C529
PROCESSING INDICATOR
M |
M
| 7365
| Processing indicator, coded |
M |  | an..3
M
*
37 = Complete information
| 1131
| Code list qualifier |
C |  | an..3
N
| 3055
| Code list responsible agency, coded |
C |  | an..3
N
| 7187
| Process type identification |
C |  | an..17
N
Segment Notes:
This segment is used to indicate the end of the detail of payment. It is recommended that this segment always be included in order to explicitly indicate the end of the payment details. Example : GIS+37'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |