EANCOM PART II |  | 1997-07-01

IFTMIN | - | Instruction message | VERSION | 001

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 48 |  | Next Segment

SG18 | - | C | 999 | - | GID-HAN-TMP-RNG-LOC-MOA-PIA-FTX-SG19-SG20-SG21-SG22-SG23-SG24-SG29-SG32
SG32 | - | C | 9 | - | DGS-FTX-SG33-SG34
SG34 | - | C | 9 | - | MEA-EQN
EQN | - | C | 1 | - | Number of units
Function:
To specify the number of units.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C523
NUMBER OF UNIT DETAILS
M |
M
| 6350
| Number of units |
C |  | n..15
R
| 6353
| Number of units qualifier |
C |  | an..3
O
2 = Transportable unit
Segment Notes:
This segment is used to indicate the number of units to which the dangerous goods measurements apply. Example : EQN+1+2'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |