EANCOM PART II |  | 1997-07-01

IFTMAN | - | Arrival notice message | VERSION | 001

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 20 |  | Next Segment

SG18 | - | C | 999 | - | GID-TMP-RNG-FTX-SG19-SG20-SG21-SG22-SG23-SG27-SG30
RNG | - | C | 1 | - | Range details
Function:
To identify a range.
EDIFACT
EAN
*
Description |
6167
Range type qualifier
M |  | an..3
M
*
5 = Temperature range
C280
RANGE
C |
R
| 6411
| Measure unit qualifier |
M |  | an..3
M
CEL = Degree celsius
FAH = Degree fahrenheit
KEL = Kelvin
| 6162
| Range minimum |
C |  | n..18
O
| 6152
| Range maximum |
C |  | n..18
O
Segment Notes:
This segment is used to specify transport temperature ranges related to the goods item. Example : RNG+5+CEL:4:10'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |