EANCOM PART II |  | 1997-07-01

IFTMIN | - | Instruction message | VERSION | 001

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 54 |  | Next Segment

SG37 | - | C | 999 | - | EQD-MEA-DIM-SEL-SG39
SG39 | - | C | 9 | - | NAD-DTM
DTM | - | C | 1 | - | Date/time/period
Function:
To specify date, and/or time, or period.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C507
DATE/TIME/PERIOD
M |
M
| 2005
| Date/time/period qualifier |
M |  | an..3
M
54E = Stuffing date/time (EAN Code)
55E = Un-stuffing date/time (EAN Code)
| 2380
| Date/time/period |
C |  | an..35
R
| 2379
| Date/time/period format qualifier |
C |  | an..3
R
102 = CCYYMMDD
203 = CCYYMMDDHHMM
718 = CCYYMMDD-CCYYMMDD
Segment Notes:
This segment is used to provide dates related to the equipment specified in the EQD segment. Example : DTM+54E:19970101:102'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |