EANCOM PART II |  | 1997-07-01

HANMOV | - | Cargo/goods handling and movement message | VERSION | 002

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 22 |  | Next Segment

SG7 | - | C | 99 | - | LIN-PIA-IMD-HAN-SG8-QTY-DTM-FTX-SG10-SG11
SG11 | - | C | 99 | - | PAC-MEA-QTY-SG12
QTY | - | C | 9 | - | Quantity
Function:
To specify a pertinent quantity.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C186
QUANTITY DETAILS
M |
M
| 6063
| Quantity qualifier |
M |  | an..3
M
*
52 = Quantity per pack
| 6060
| Quantity |
M |  | n..15
M
| 6411
| Measure unit qualifier |
C |  | an..3
O
PCE = Piece
Segment Notes:
This segment is used to specify the quantity per package specified in the PAC segment. Example : QTY+52:24'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |