EANCOM PART II |  | 1997-07-01

DEBMUL | - | Multiple debit advice message | VERSION | 001

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 58 |  | Next Segment

SG4 | - | M | 9999 | - | LIN-DTM-BUS-MOA-SG5-SG6-SG7-SG10
SG10 | - | C | 9999 | - | SEQ-DTM-BUS-FII-SG11-SG12-SG13-SG14-SG15-SG16-SG17-SG20
SG20 | - | C | 1 | - | PRC-FTX-SG21-SG27
SG27 | - | C | 1 | - | GIS-MOA
GIS | - | M | 1 | - | General indicator
Function:
To transmit a processing indicator.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C529
PROCESSING INDICATOR
M |
M
| 7365
| Processing indicator, coded |
M |  | an..3
M
*
37 = Complete information
| 1131
| Code list qualifier |
C |  | an..3
N
| 3055
| Code list responsible agency, coded |
C |  | an..3
N
| 7187
| Process type identification |
C |  | an..17
N
Segment Notes:
This segment is used to indicate the end of the detail of payment. Example : GIS+37'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |