EANCOM PART II |  | 1997-07-01

PRICAT | - | Price/sales catalogue message | VERSION | 006

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 23 |  | Next Segment

SG10 | - | C | 10 | - | ALC-ALI-DTM-SG11-SG12-SG13-SG14-SG15
SG11 | - | C | 1 | - | QTY-RNG
RNG | - | C | 1 | - | Range details
Function:
To identify a range.
EDIFACT
EAN
*
Description |
6167
Range type qualifier
M |  | an..3
M
1 = Allowance range
2 = Charge range
C280
RANGE
C |
R
| 6411
| Measure unit qualifier |
M |  | an..3
M
KGM = Kilogram
| 6162
| Range minimum |
C |  | n..18
O
| 6152
| Range maximum |
C |  | n..18
O
Segment Notes:
This segment is used to specify ranges which apply to the previous QTY segment. Example : RNG+1+KGM:15'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |