EANCOM PART II |  | 1997-07-01

DESADV | - | Despatch advice message | VERSION | 005

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 23 |  | Next Segment

SG10 | - | C | 9999 | - | CPS-SG11-SG15
SG11 | - | C | 9999 | - | PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
SG13 | - | C | 1000 | - | PCI-RFF-DTM-SG14
RFF | - | C | 1 | - | Reference
Function:
To specify a reference.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C506
REFERENCE
M |
M
| 1153
| Reference qualifier |
M |  | an..3
M
AAT = Master label number
PK = Packing list number
| 1154
| Reference number |
C |  | an..35
R
| 1156
| Line number |
C |  | an..6
N
| 4000
| Reference version number |
C |  | an..35
N
Segment Notes:
This segment is used to specify any references which relate to the package identification, e.g., master label number. Example : RFF+AAT:9677'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |