EANCOM PART II |  | 1997-07-01

IFTSTA | - | International multimodal status report message | VERSION | 002

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 5 |  | Next Segment

SG3 | - | C | 9 | - | RFF
RFF | - | M | 1 | - | Reference
Function:
To specify a reference.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C506
REFERENCE
M |
M
| 1153
| Reference qualifier |
M |  | an..3
M
AAS = Transport document number
TRI = Transport instruction number (EAN Code)
| 1154
| Reference number |
C |  | an..35
R
| 1156
| Line number |
C |  | an..6
N
| 4000
| Reference version number |
C |  | an..35
N
Segment Notes:
This segment is used to specify references relating to a previously sent transport instruction for which a status is being requested or provided. Example : RFF+TRI:76214'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |