EANCOM PART II |  | 1997-07-01

IFCSUM | - | Forwarding and consolidation summary message | VERSION | 001

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 64 |  | Next Segment

SG15 | - | C | 9999 | - | CNI-DTM-CNT-TSR-MOA-FTX-SG21-SG22-SG30-SG37-SG56
SG37 | - | C | 999 | - | GID-HAN-TMP-RNG-MOA-PIA-FTX-SG38-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43-SG48-SG51
SG51 | - | C | 9 | - | DGS-FTX-SG52-SG53
SG53 | - | C | 9 | - | MEA-EQN
EQN | - | C | 1 | - | Number of units
Function:
To specify the number of units.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C523
NUMBER OF UNIT DETAILS
M |
M
| 6350
| Number of units |
C |  | n..15
R
| 6353
| Number of units qualifier |
C |  | an..3
N
Segment Notes:
This segment is used to indicate the number of units to which the dangerous goods measurements apply. Example : EQN+1+2'

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |