EANCOM PART II |  | 1997-07-01

DESADV | - | Despatch advice message | VERSION | 005

5. Segments Layout |

Previous Segment |  | Segment number: | 20 |  | Next Segment

SG10 | - | C | 9999 | - | CPS-SG11-SG15
SG11 | - | C | 9999 | - | PAC-MEA-QTY-SG12-SG13
QTY | - | C | 10 | - | Quantity
Function:
To specify a pertinent quantity.
EDIFACT
EAN
*
Description |
C186
QUANTITY DETAILS
M |
M
| 6063
| Quantity qualifier |
M |  | an..3
M
*
21 = Ordered quantity
52 = Quantity per pack
59 = Number of consumer units in the traded unit
| 6060
| Quantity |
M |  | n..15
M
| 6411
| Measure unit qualifier |
C |  | an..3
D
KGM = Kilogram
Segment Notes:
This segment is used to specify the quantity per package specified in the PAC segment. Example : QTY+52:24' Dependency Notes : DE 6411: This DE is only used if the package being identified is of variable quantity.

Previous Segment |  | Next Segment

(c) Copyright EAN 1997 |